(주)강동씨앤엘 목포공장
회사소개 및 채용안내

안녕하십니까. (주)강동씨앤엘 목포공장은 고로슬래그 시멘트를 제조·판매하는 전남 영암 소재 기업입니다. 사업 확장에 따라 아래와 같이 생산기술직 인재를 채용하고 있으며, 귀 대학 재학생 및 졸업(예정)생 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.
1. 회사 개요
	회사명
	(주)강동씨앤엘 목포공장

	대표자
	박을성, 이훈창

	소재지
	전남 영암군 삼호읍 대불산단8로 30

	종사자
	총 24명 (임원 6명, 상주근로자 18명)

	부지면적
	공장 24,897㎡ (약 7,531평)

	생산제품
	고로슬래그 시멘트

	생산능력
	연간 60만톤


2. 회사 연혁
1. 2012년 07월  (주)강동 인수 (유진기업 장성시멘트)
1. 2012년 08월  (주)고려시멘트 영업 개시
1. 2015년 07월  광양 레미콘공장 준공
1. 2016년 04월  고려시멘트 FA공장 준공
1. 2023년 01월  목포 고로슬래그시멘트공장 준공
1. 2024년 03월  목포 Slag-mill 공장 준공
1. 2024년 07월  목포 Slag-mill 공장 생산개시
[bookmark: _GoBack]3. 고로슬래그 시멘트 제조공정
원부재료 입고 → 슬래그 분쇄 공정 → 혼합 공정 → 제품(출하) 공정의 4단계로 이루어집니다.
1. 원부재료 입고: 수재 슬래그, OPC, Fly Ash, 무수석고 분말 등 원부재료 입고·저장
1. 슬래그 분쇄 공정: 슬래그분쇄기(SM)에서 분말도 4,300㎠/g 이상으로 분쇄
1. 혼합 공정: 저장된 OPC, SP, 무수석고를 무중력혼합기를 통해 슬래그시멘트(SC) 생산
1. 제품(출하) 공정: 생산 저장된 슬래그시멘트(SC)와 슬래그파우더(SP)를 고객에 출하 판매
